|  |
| --- |
| **IVECO DAILY 35C15V (фургон білий) Q-Tor 3.0 л. 150 к.с. Euro 5**  Вантажне відділення 16 м3, передня торсіонна та задня ресорна підвіска |

Приклад екстер`єру




  




Приклад інтер'єру

**Габаритні параметри**





**Пропозиція**

Дякуємо Вам за зацікавленість до продукції компанії IVECO. Івеко Україна пропонує Вам умови придбання автомобіля:

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Ціна (в т.ч. ПДВ)**  **на умовах DDP, Київ \*.** |
| **IVECO DAILY 35C15V (фургон) Q-Tor 3.0 л. 150 к.с. Euro 5**  *(вантажне відділення 16 м3, передня торсіонна та задня ресорна підвіска)* | **33 450 €** |

\* - Ціна DDP вказана з урахуванням вартості доставки в Україну та митного оформлення.

**Терміни поставки шасі: Червень-Липень 2020 року** або по додатковому узгодженню.

**Умови продажу:**

За додатковою домовленістю, або **Програма з роздрібного фінансування IVECO CAPITAL з лізинговою компанією ТОВ «ОТП Лізинг»**. Індивідуальні умови фінансування обговорюються окремо.

**Гарантійні умови:**

Застосовується Європейська Гарантія ІВЕКО - 1 рік на автомобіль, додаткова гарантія на 2-й рік на двигун, КПП, задню привідну вісь і карданну передачу, та / або на 200.000 км пробігу, в залежності від того що настане раніше.

З найкращими побажаннями,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Роман Гардєєнка**

ТОВ Івеко Україна

Моб.: +38 050 520 59 79

E-mail: [roman.gardieienka@cnhind.com](mailto:roman.gardieienka@cnhind.com)

**Технічна специфікація**

Знайдіть будь ласка деталізовану технічну специфікацію вантажного автомобіля та пакетні пропозиції, як було узгоджено між нами. Якщо у Вас виникнуть запитання, будь ласка зв'яжіться з нами.

|  |
| --- |
| **IVECO DAILY 35C15V (фургон) Q-Tor 3.0 л. 150 к.с. Euro 5**  **Вантажне відділення 16 м3, передня торсіонна та задня ресорна підвіска** |

**Основні характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| ВЕРСІЯ | ЦІЛЬНОМЕТАЛЕВИЙ ФУРГОН |
| ПОВНА МАСА АВТОМОБІЛЯ | 3,5 ТОНИ (ЗДВОЄНІ ЗАДНІ КОЛЕСА) |
| ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ДВИГУН F1C - 146 К.С. ЄВРО 5 |
| ТИП КОРОБКИ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ | МКПП 6-СТУПЕНЕВА 400 |
| КОЛІСНА ФОРМУЛА | 4X2 |
| КОЛІСНА БАЗА | КОЛІСНА БАЗА 4100 ММ |
| ВНУТРІШНЯ ВИСОТА ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ | ВНУТРІШНЯ ВИСОТА ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ 1900 ММ |
| ТИП ПЕРЕДНЬОЇ ПІДВІСКИ | **ТОРСІОННА ПІДВІСКА (QUAD-TOR) макс. навантаження – 2100 кг.** |
| ТИП ЗАДНЬОЇ ПІДВІСКИ | **МЕХАНІЧНА ПІДВІСКА макс. Навантаження – 2600 кг** |
| РОЗТАШУВАННЯ КЕРМА | КЕРМО З ЛІВОГО БОКУ |
| КОЛІР | 50105 - БІЛИЙ (IC 194) |
| ШИНИ | 20661 - ШИНИ 195/75R16 IC 110/108 2120/4000 |

**Клієнтські Опції**

|  |  |
| --- | --- |
| 06627 | **Сидіння водія з трьома регулюваннями** |
| 04204 | **Здвоєне сидіння пасажира з 3 точковими ременями безпеки** |
| 79300 | **Відкрита полиця + USB (CHARGE)** |
| 06724 | **Додаткове посилення кабіни** |
| 02211 | **Знак аварійної зупинки** |
| 05899 | **Підлокітник водійського сидіння** |
| 05407 | **Набір курця** |
| 06767 | **Кут відкриття задніх дверей 270 град** |
| 08647 | **Відведення картерних газів з підігрівом** |
| 08742 | **Задня сходинка з паркувальним радаром** |
| 77742 | **Поручні для посадки в кабіну** |
| 02463 | **Круїз-контроль** |
| 07196 | **Компресор кондиціонера 170СС** |
| 08628 | **Речевий відсік над вітровим склом** |
| 00190 | **Захист картера** |
| 07638 | **Звуковий сигнал заднього ходу** |
| 06663 | **Бризковики передніх та задніх коліс** |
| 00587 | **Оздоблення задньої стінки кабіни** |
| 02714 | **Дзеркала заднього виду з електроприводом та підігрівом** |
| 14864 | **Без набору для підкачки шин** |
| 76104 | **Кондиціонер** |
| 00219 | **Противідкатні упори (башмаки)** |
| 02210 | **Запасне колесо** |
| 04495 | **Подушка безпеки водія + ремені безпеки** |
| 00732 | **Місце (в фургоні) для встановлення запасного колеса (у вантажному відсіку)** |

**Стандартні Опції**

|  |  |
| --- | --- |
| 72068 | Без системи виклику рятувальних служб |
| 76107 | **3.0л Евро 5 (LD)** |
| 79443 | Керівництво з експлуатації EMEA-APAC |
| 76972 | Без кнопок управління на кермі |
| 04071 | **Механічна КПП 2840.6 O.D.** |
| 07304 | Оберти двигуна при макс потужності - 3500 об/хв |
| 79298 | Стандартні підголівники сидінь |
| 03441 | Сигналізатор непристебнутого ременя безпеки |
| 77004 | Стандартні сертифікаційні таблички |
| 72390 | Стандартне пальне |
| 04488 | **Система ESP 9** |
| 14987 | Відповідність європейським сертифікацікаційним стандартам |
| 05938 | Контрольна цифра в номері шасі |
| 05109 | Без аварійного ліхтаря |
| 06566 | Без аварійного вимикача маси |
| 79760 | Без функции відкладеного вимикання ДВЗ «Run lock» |
| 06683 | Без автономного опалювача ДВЗ |
| 02654 | Без автономного опалювача |
| 00567 | **Акумулятори ємністю 110 AH** |
| 05596 | Без аптечки |
| 06828 | Без газових балонів на задньому звисі |
| 00905 | Без блокування автомобіля при відкритих дверях |
| 00137 | Без блокування міжколісного диференеціала |
| 06807 | Стандартні бокові двері |
| 76133 | **Бортвий комп ютер з стандартним функціоналом** |
| 04351 | Бокова панель без вікон |
| 06800 | **Бокові здвижні двері** |
| 05439 | Без бокового валу відбору потужності від КПП |
| 06523 | Без вимикача маси |
| 02182 | Горизонтальна вихлопна труба з лівого боку |
| 04545 | Без кронштейна для встановлення вогнегасника |
| 05065 | **Перегородка за сидіннями без вікна (для фургону)** |
| 00687 | Вітрове скло з заводським тонуванням |
| 14871 | Без газових балонів по центру автомобіля |
| 02263 | **Генератор 150А** |
| 02472 | Без системи моніторингу тиску повітря в шинах |
| 06811 | Металевий дах |
| 04407 | Низьке оздоблення даху |
| 02536 | **Денні ходові вогні** |
| 02307 | Стальні диски |
| 08627 | Без речового відсіку під пасажирським сидінням |
| 08631 | Без додаткового третього ключа |
| 77161 | Без додаткового відсіку під сходинкою кабіни |
| 76102 | **Навантаження на осі перед 2100 кг - зад 2600 кг (сумарно 4700 кг)** |
| 00693 | **Електричні склопідіймачі** |
| 06521 | Без роз єм для підключення причепа |
| 08661 | **Задня сходинка** |
| 06812 | **Задні двері без вікон** |
| 00154 | Без заднього буксирувального пристрою |
| 06750 | Без задніх сидінь |
| 07881 | Без заправочної горловини |
| 06741 | Стандартний запуск двигуна |
| 76126 | Без додаткового захисту каталізатора |
| 06570 | Рівень шуму знижено до 92 дБ |
| 06498 | Стандартний логотип |
| 07819 | Без перегородки за останнім рядом сидінь |
| 06363 | Педаль зчеплення |
| 75683 | Ремені безпеки стандартного кольору |
| 77866 | Стандартні колісні арки |
| 06813 | Ручне відкриття бокової двері |
| 08643 | Короткі кронштейни зовнішніх дзеркал заднього виду |
| 05632 | Без поперечної ресори |
| 00646 | Без люка |
| 76130 | **Аудіопідготовка (антена, динаміки та проводка)** |
| 06646 | Оздоблення сидінь - тканинне |
| 79296 | Модельний ряд 2016 |
| 04079 | Без регулювання віддачі ДВЗ ECONOMY |
| 02444 | Кермо з м якого пластику |
| 04166 | Без оздоблення стін вантажного відсіку фанерою |
| 06544 | Без омивача фар |
| 02946 | **Паливний бак 70л (SHAPED)** |
| 06164 | Паливозаправочна горловина на задній частині кабіни |
| 02287 | **Підігрів паливного фільтра** |
| 06330 | Стандартний паливний фільтр |
| 76746 | Стандартна панель приладів |
| 08730 | панель приладів CONFORT км |
| 14872 | Стандартна підвіска |
| 02077 | Параболічні задні ресори |
| 02456 | Логотип IVECO |
| 06441 | Стандартна повна маса транспортного засобу |
| 04159 | Без оздоблення підлоги у вантажному відсіку |
| 01081 | Обмежувач швидкості 160 км/год |
| 79724 | Без спеціальних налаштувань |
| 06562 | Без протитуманних фар |
| 06536 | **Центральний замок з дистанційним керуванням** |
| 08288 | Без системи дистанційної оплати за дороги |
| 02343 | Без підготовки для перевезення небезпечних вантажів |
| 03384 | Підготовка під буксирування причепа повною масою 3,5 тони (макс маса автопоїзда 7 тон) |
| 78980 | Лампи освітлення вантажного відсіку |
| 08768 | Передні сидіння без підігріву |
| 00342 | Алюмінієвий радіатор |
| 05926 | Без регульованого обмежувача максимальної швидкості |
| 06435 | Без підготовки та сертифікації під спеціальні вимоги |
| 79569 | **Розумна зарядка АКБ (SMART)** |
| 06234 | Без гідравлічного сповільнювача (ретардера) |
| 79337 | Передня решітка чорна |
| 75420 | Без додаткової клавіші на панелі приладів |
| 02911 | Без системи контролю за дорожньою розміткою |
| 04001 | Стандартна система охолодження |
| 75689 | Автомобіль сертифікований для вантажних перевезень |
| 04320 | Стандартний колір під забудовника |
| 06433 | Стандартне шасі з кабіною |
| 06940 | Встановлення даних: стандарт |
| 06733 | Привід стоянкового гальмівного пристрою по центру |
| 05133 | **Без тахографа** |
| 04696 | Ширина кузова 2200 мм |
| 06438 | LHD/RHD CIRCULATION |
| 07134 | Передаточне відношення 3.308 |
| 08838 | Третій стоп сигнал |
| 76243 | Стандартний перелік мов |
| 04039 | Без системы START & STOP |
| 06925 | Фільт твердних часток |
| 08655 | Без роз єму для забудованика |
| 20661 | Шини 195/75R16 IC 110/108 2120/4000 |
| 34240 | Керівництво з експлуатації англійською мовою LHD 4X2 MCA14 |

Компанія “IVECO” притримується стратегії постійного вдосконалення і тому залишає за собою право в любий час, без повідомлення, вносити зміни в конструкцію чи специфікацію любої постачаємої продукції.

Любі ілюстрації, описи чи інформація, що відноситься до продукції, є достовірними, однак “IVECO” не несе відповідальності за можливі різниці між постачаємою клієнтам продукцією та даними ілюстраціями, описами та інформацією.